Меры безопасности при использовании электрического и газового оборудования

Любые неисправности электрооборудования и газового оборудования, не соблюдение технических требований и мер безопасности при установке, эксплуатации, ремонте могут привести к взрыву, пожару и как следствие травматизму и гибели людей, нанесению ущерба имуществу и зданиям.

**1. Основные меры безопасности при пользовании электрическим водонагревателем**

1.1. Электробезопасность гарантирована только при наличии эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок.

1.2. Сантехническая подводка и запорная арматура должны соответствовать параметрам водопроводной сети и иметь необходимые сертификаты качества.

1.3. При монтаже и эксплуатации электрического водонагревателя **запрещено**:

включать электропитание, если теплообменник прибора не заполнен водой;

снимать защитную крышку при включенном электропитании;

использовать сменные детали и узлы, не рекомендованные производителем;

использовать водонагреватель без заземления;

подключать прибор к водопроводу без предохранительного (обратного) клапана;

сливать воду из бака при включенном электропитании;

изменять конструкцию и установочные размеры кронштейнов изделия.

включать в водопроводную сеть с давлением больше 6 атмосфер.

Также в целях дальнейшего безопасного использования и безаварийной работы водонагревателя необходимо выполнить все технические требования.

**Меры безопасности при пользовании бытовыми газовыми приборами**

**Категорически запрещается:**

оставлять газовый кран открытым, если запальник не зажжен;

задувать пламя запальной горелки при выключении аппарата;

закрывать решетки вентиляционных каналов.

В случае произвольного прекращения подачи газа краны горелок газовых плит, печей и других аппаратов надо немедленно закрыть.

При пользовании газовыми водонагревателями запрещается закрывать имеющуюся в нижней части двери решетку или щель, которая служит для притока свежего воздуха, необходимого для горения газа.

Помещения, где установлены газовые приборы, должны постоянно проветриваться. Дымоходы и вентиляционные каналы необходимо периодически проверять и прочищать.

При появлении в помещении запаха газа надо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, закрыть все краны у газовых приборов, открыть окна и двери для проветривания помещения, вызвать аварийную службу **по телефону 04,** не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими звонками.