01 «Сообщает»

   Анализ пожаров показывает, что ежегодно во время отопительного сезона, одно из самых распространенных причин возникновения пожаров является эксплуатация неисправных печей.
   Причин выхода из строя печей много. Недостаточная прочность фундамента, плохое качество кладки, температурные колебания и деформация каркаса здания приводят к образованию трещин в дымоходах и стенах печи. Найти трещины и заделать их, значит предупредить беду.
   В период подготовки к зиме, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Льгову, Льговскому и Конышевскому районам еще раз рекомендует жителям Конышевского района провести тщательный осмотр своих печей с целью выявления вышеперечисленных недостатков.
   Прежде всего, следует обратить внимание на состояние дымовых каналов. Дымовую трубу в чердачном помещении необходимо побелить и оштукатурить. Появление во время топки сажевых пятен на побеленной поверхности свидетельствует о наличии трещин. При интенсивной топке через них искры могут попасть на сгораемый утеплитель потолочного перекрытия или на деревянные конструкции крыши.
   Особое внимание следует обратить на разделку дымохода в потолочном перекрытии. Использовать для дымохода керамические, асбоцементные или металлические трубы, а также из силикатного кирпича категорически запрещено.
   Заделать обнаруженные трещины необходимо раствором, состоящим из глины и песка в соответствии 1:1. Дальше следует убедиться в исправном состоянии топочной дверцы и наличии предтопочного листа, из негорючего материала размером 50х70см. Нужно помнить, что растапливать печь горючими жидкостями запрещено.
  - Нельзя доверять присмотр за топящейся печью детям.
  - Нельзя сушить над печью и около нее белье, складировать вплотную к печи дрова и ставить мебель. 
   При кладке печь ставится на отдельный фундамент, который не должен соприкасаться с капитальной стеной здания. При этом строго соблюдается горизонтальная и вертикальная разделка. Кладку печи должен производить квалифицированный специалист, имеющий лицензию на данный вид деятельности. Перед началом отопительного сезона и через каждые 3 месяца очищайте дымовые каналы от скопленной сажи, в противном случае возможен перекал печи.   
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности - это залог вашего благополучия, сохранения вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Льгову, Льговскому и Конышевскому районам
капитан внутренней службы	В.Н. Быков