****№2

**Тип и вид**: Билборд

**Размер**: 3 х 6

**Кол-во сторон**: 2

**Площадь информационных полей**: 36 м2

**Технические характеристики**: Центральный двусторонний щит на трёх опорах


с бетонным основанием. Нижний край щита расположен на высоте 5 м от поверхности земли.

**Фотопривязка к местности**

**Сторона А Сторона В**

****

**C:\Users\roma\Desktop\яч.png******

****

**Согласовано:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |